УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| Протокол заседания  профсоюзного комитета  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ | Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахматов И.А.  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

**Инструкция**

**по охране труда**

**при эксплуатации ленточного конвейера**

**для транспортирования столовой посуды**

**№ 47**

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. К работе с ленточным конвейером для транспортирования посуды

допускаются лица не моложе 18 лет (далее – работник), прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте), усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работы.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и периодический медицинский осмотр, не должен приступать к работе, усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работы.

2. Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. При необходимости следует обратиться к руководителю работ за разъяснением;

- применять в соответствии с условиями и характером выполняемой работы специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом руководителя работ;

- проходить в установленном порядке инструктаж по в охране труда;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) и уметь пользоваться ими;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

- извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; об ухудшении состояния своего здоровья, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать, содержать его в чистоте;

- знать и соблюдать правила личной гигиены.

3. При работе с ленточным конвейером для транспортирования посуды необходимо соблюдать правила и порядок его использования, установленные соответствующей инструкцией по эксплуатации, требования предупредительных плакатов и знаков безопасности.

4. Работник должен знать:

- устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации ленточного конвейера для транспортирования посуды;

- основные виды неполадок данного оборудования, безопасные способы их устранения.

5. В процессе выполнения работы возможно воздействие на работника следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенная влажность воздуха;

- подвижные части конвейера;

- острые кромки, заусенцы на поверхностях посуды, приборов и оборудования.

- физические перегрузки

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

При работе с ленточным конвейером для транспортирования посуды должен обеспечиваться беспрепятственный доступ работников к первичным средствам пожаротушения и медицинской аптечке.

7. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на территории университета;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**ГЛАВА 2**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

9. Перед началом работы работник должен:

**-** надеть спецодежду и застегнуть манжеты рукавов не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы**;**

10. Проверить внешним осмотром:  
 - достаточность освещения залов и проходов;  
 - наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждений движущихся частей ленточного конвейера для транспортирова-ния посуды, подающего и приемного столиков;  
 - отсутствие посторонних предметов на ленте конвейера для транспор-тирования посуды и вокруг него;  
 - состояние полов (наличие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, неогражденных колодцев, посторонних предметов);   
 - исправность применяемых инструментов, инвентаря и приспособлений.  
 - проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры ленточного конвейера для транспортирования посуды (пускателей, аварийных кнопок) и работу конвейера на холостом ходу.

11. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

**ГЛАВА 3**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

12. При использовании ленточного конвейера для транспортирования посуды необходимо:   
 - соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатацион-ной документации завода - изготовителя;  
 - использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по эксплуатации;  
 - предупреждать о предстоящем пуске конвейера работников, находящихся рядом;  
 - включать и выключать конвейер сухими руками и только при помощи штатных выключателей;  
 - не прикасаться к токоведущим частям конвейера, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;  
 - соблюдать нормы загрузки конвейера;  
 - осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность конвейера, извлекать застрявший предмет, очищать рабочие поверхности только после отключения конвейера от сети с помощью штатного выключа-теля пускового устройства, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и только после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход.  
 13. При использовании ленточного конвейера для транспортирования посуды не допускается:  
 - работать со снятыми с него заградительными и предохранительны-ми устройствами, кожухами;  
 - снимать и устанавливать ограждения, поправлять ремни во время его работы;  
 - превышать допустимые скорости работы;  
 - извлекать застрявшие предметы без остановки конвейера и отключения его от сети;  
 - оставлять без надзора включенный конвейер;

- допускать к эксплуатации конвейера необученных лиц;  
 - складывать на ленту посторонние предметы, инструмент;

**ГЛАВА 4**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

14. По окончании работы работник обязан:

- выключить штатным выключателем и надежно обесточить ленточный конвейер для транспортирования посуды при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».  
 15. Произвести очистку ленточного конвейера для транспортирования посуды после остановки движущейся ленты.  
 16. Использованный инвентарь промыть горячей водой с добавлением моющих средств, ополоснуть, высушить и убрать в отведенные места хранения.

17. Привести в порядок рабочее место.

18. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

19. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю.

**ГЛАВА 5**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

20. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям:

- появлении дыма и запаха гари;

- появлении постороннего шума;

- нарушении целостности защитных устройств;

- выявлении неисправностей;

- прекращении подачи электроэнергии;

- самопроизвольной остановке или пробуксовке ленты конвейера;

- внезапном появлении на раме конвейера, кожухе пускорегулирующей аппаратуры ощутимого электрического тока, необходимо:

- немедленно прекратить работы и произвести отключение конвейера штатным выключателем или (при невозможности доступа к нему) общим рубильником;

- сообщить о случившемся руководителю работ, а в случае его отсутствия другому должностному лицу;

- принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

- под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям.

21. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

22. При возникновении очага возгорания или пожара необходимо:

- прекратить работу;

- обесточить оборудование;

- сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения. Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

23. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

24. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

Заведующая столовой БГТУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Мойсак

СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела ОТ, ПБ и ОТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рыкунов |  |