УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ | Проректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахматов И.А. (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |

**Инструкция**

**по охране труда**

**при работе**

**на тестораскаточной машине**

**№ 88**

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. К работе с тестораскаточной машиной допускаются лица не моложе 18 лет (далее – работник), прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте), усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работы.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и периодический медицинский осмотр, не должен приступать к работе.

2. Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны;

- во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. При необходимости следует обратиться к руководителю работ за разъяснением;

- применять в соответствии с условиями и характером выполняемой работы специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом руководителя работ;

- проходить в установленном порядке инструктаж по охране труда;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) и уметь пользоваться ими;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

- извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; об ухудшении состояния своего здоровья, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

 - поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать, содержать его в чистоте;

 - знать и соблюдать правила личной гигиены.

3. При работе с тестораскаточной машиной необходимо соблюдать правила и порядок ее использования, установленные соответствующей инструкцией по эксплуатации, требования предупредительных плакатов и знаков безопасности.

4. Работник должен знать:

- устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации тестораскаточной машины;

- основные виды неполадок машины, безопасные способы их устранения.

5. В процессе выполнения работы возможно воздействие на работника следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

* повышенная влажность воздуха;
* пониженная подвижность воздуха;
* подвижные части оборудования;
* острые кромки и шероховатости на поверхности оборудования;

 - повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

1. При работе с тестораскаточной машиной должен обеспечиваться беспрепятственный доступ работников к первичным средствам пожаротушения и медицинской аптечке.

7. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на территории университета;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

 - нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**ГЛАВА 2**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

 9. Перед началом работы работник должен:

**-** надеть спецодежду и застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы

под головной убор**;**

- осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить состояние пола на рабочем месте, он должен быть сухим и чистым.

- визуально удостовериться в наличии и исправности защитных средств, в исправности выключателей, электрических проводов, розеток и других подключающих элементов;

 10. Не допускается использовать в тестораскаточной машине замороженные продукты.

 11. Перед пуском в работу машины необходимо:

 - установить нужный зазор между раскатывающими валками. При настройке зазора машина должна быть отключена от электросети во избежание самопроизвольного включения;

 - проверить работоспособность блокировочных устройств, обеспечива-ющих отключение привода при открывании дверей и защитных ограждений;

 - убедиться в исправности защитных решеток и аварийной кнопки;

 - прочистить тестораскатку;

 - прочистить скребки.

 12. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

**ГЛАВА 3**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

 13. В процессе эксплуатации машин не допускается прикасаться или приближаться к ее движущимся или вращающимся частям.

 14. Вальцы машин по обе стороны должны иметь ограждения с устройствами, исключающими возможность контакта работника с вальцами.

 15. Не допускается снятие теста с раскатывающих валков и ножей руками. Не разрешается работать на машине при неисправной блокировке ограждения механизма раскатки.

 16. Очистку внутренних поверхностей и рабочих органов необходимо производить с помощью пластикового инструмента, предварительно отключив машину от электрической сети.

**ГЛАВА 4**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

 17. Выключить тестораскаточную машину, отключить ее от сети.

 18. Произвести чистку и санитарную обработку всех частей машины, соприкасавшихся с продуктами. Чистку проводить бытовыми моющими средствами, затем ополоснуть водой. Для очистки затвердевших остатков пользоваться пластиковым скребком.

 19. Запрещается производить мойку водяной струей.

 20. Привести в порядок рабочее место.

 21. Снять СИЗ и убрать их в предназначенное для хранения место.

 22. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю работ.

**ГЛАВА 5**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

 23. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям:

 - появлении дыма и запаха гари;

 - появлении шума;

 - нарушении целостности защитных устройств;

 - выявлении неисправностей;

 - прекращении подачи электроэнергии;

- внезапном появлении на корпусе машины ощутимого электрического тока необходимо:

 - немедленно прекратить работы и произвести отключение тестораска-точной машины штатным выключателем или (при невозможности доступа к нему) общим рубильником;

 - сообщить о случившемся руководителю работ, а в случае его отсут-ствия другому должностному лицу;

 - принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать ава-рийные службы;

 - под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий.

 24. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

 25. При возникновении очага возгорания или пожара необходимо:

 - прекратить работу;

 - обесточить оборудование;

 - сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

 - задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

 - сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

 - приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения. Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

 - в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

 - в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

 26. При несчастном случае на производстве необходимо:

 - принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

 - сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

 - обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

 27. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

 СОГЛАСОВАНО Заведующая столовой БГТУ

 Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Мойсак

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рыкунов