УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| Протокол заседания  профсоюзного комитета  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ | Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахматов И.А.  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при работе**

**со сковородами электрическими**

**№ 82**

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. К работе со сковородами электрическими допускаются лица не моложе 18 лет (далее – работник), прошедшие в установленном порядке профессиональное обучение, медицинский осмотр, инструктаж по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте), стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работы.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев), периодический медицинский осмотр и ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда, не должен приступать к работе.

2. Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. При необходимости следует обратиться к руководителю работ за разъяснением;

- применять в соответствии с условиями и характером выполняемой работы специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом руководителя работ;

- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) и уметь пользоваться ими;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обес- печения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосред-ственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неис-правностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

- извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; об ухудшении состояния своего здоровья, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- поддерживать порядок на рабочем месте, содержать его в чистоте;

- знать и соблюдать правила личной гигиены.

3. При работе со сковородой электрической необходимо соблюдать правила и порядок ее использования, установленный соответствующей инструкцией по эксплуатации, требования предупредительных плакатов и знаков безопасности.

4. Работник должен знать:

- устройство, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации сковороды электрической;

- безопасные способы устранения основных видов неполадок.

5. В процессе выполнения работы возможно воздействие на работника следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- повышенная температура поверхности оборудования и продуктов;

- пожарная опасность;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

6. При работе со сковородами электрическими должен обеспечиваться беспрепятственный доступ работников к первичным средствам пожаротушения и медицинской аптечке.

7. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на территории университета;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**ГЛАВА 2**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

9. Перед началом работы работник должен:

9.1. надеть спецодежду и застегнуть манжеты рукавов.

9.2. осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.

9.3. проверить состояние пола на рабочем месте, он должен быть сухим и чистым.

9.4. визуально удостовериться:

- в наличии и исправности защитных средств, кабельных соединений, заземления;

- в отсутствии изломов и повреждений изоляции питающих проводов;

- в исправности выключателей, электрических розеток и других подключающих элементов;

- убедиться в исправности электрической сковороды и опробовать ее. При обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность непосредственного руководителя.

9.5. проверить:

- работу механизма опрокидывания чаши вращением маховика;

- состояние чаши;

- состояние пола чаши;

- наличие деревянного настила в зоне обслуживания сковороды.

10. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

**ГЛАВА 3**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

11. При включении сковороды должна загораться сигнальная лампочка,когда лимб датчика-реле установлен на соответствующую температуру для

обработки продукта.

12. Во избежание ожога лица и рук брызгами горячего жира загружать и разгружать продукт следует с осторожностью, переворачивая его только от себя.

13. Запрещается:

- опрокидывать чашу работающей сковороды;

- оставлять работающую сковороду без присмотра;

- вливать холодную жидкость в горячую чашу сковороды.

**ГЛАВА 4**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

14. По окончании работы работник обязан:

- отключить сковороду;

- установить лимб датчика-реле температуры в положение «выключено»;

- остывшую чашу очистить от остатков пищи деревянным скребком;

- опрокидывание чаши сковороды производить плавно, без рывков;

- привести в порядок рабочее место;

- снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

15. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю.

**ГЛАВА 5**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

16. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям:

- появлении дыма и запаха гари;

- повышении нагрева поверхности;

- нарушении целостности защитных устройств;

- выявлении неисправностей;

- прекращении подачи электроэнергии;

- внезапном появлении на корпусе сковороды электрического тока

необходимо:

- немедленно прекратить работы;

- немедленно произвести отключение сковороды электрической штатным выключателем или (при невозможности доступа к нему) общим рубильником;

- сообщить о случившемся руководителю работ, а в случае его отсутствия – другому должностному лицу;

- принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

- под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям.

17. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

18. При появлении очага возгорания или пожара необходимо:

- прекратить работу;

- обесточить оборудование;

- сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения. Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

19. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

20. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

Заведующая столовой БГТУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Мойсак

СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рыкунов |  |