|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| Протокол заседания  профсоюзного комитета  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ | Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахматов И.А.  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда**

**для уборщика мусоропроводов**

**№ 94**

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. К выполнению работ по профессии уборщик мусоропроводов допускаются лица, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда.

2. Уборщик мусоропроводов обязан:

2.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

2.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

2.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

2.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, студенческого городка, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

2.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

2.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

2.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

2.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

2.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

2.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

2.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

2.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

3. На уборщика мусоропроводов в процессе труда могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- недостаточное или нерациональное освещение;

- нахождение работающих на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курение в неустановленных местах;

- отсутствие, неисправность или неприменение СИЗ;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха;

- нахождение работающих на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курение в неустановленных местах;

- острые кромки, заусеницы на поверхностях инструмента и оборудования;

- физические перегрузки;

- психоэмоциональные нагрузки.

4. Уборщик мусоропроводов обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам бесплатной выдачи СИЗ по профессии и видам выполняемых работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование СИЗ | Маркировка СИЗ по  защитным свойствам | Норма выдачи |
| Костюм или халат х/б  Кепка х/б  Фартук прорезиненный с нагрудником  Сапоги резиновые  Перчатки комбинированные  Перчатки резиновые  Респиратор  *Зимой дополнительно:*  Куртка х/б на утепляющей прокладке | Мп  Вн  В  Ми  Вн  Тн | 12  12  деж.  24  до износа  до износа  до износа  18 |

5. Уборщик мусоропроводов имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

6. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

**ГЛАВА 2**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

7. Проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки, надеть головной убор, женщинам убрать волосы под головной убор)

8. Осмотреть рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы, освободить проходы.

9. Подготовить рабочее место к работе и проверить:

- наличие и исправность инвентаря, инструментов и приспособлений;

- достаточность освещения рабочего места

- исправность вентиляции, кранов и шлангов;

- состояние убираемых поверхностей, при наличии на них опасных веществ и предметов (пролитых жидкостей, осколков стекла и т.п.) убирать их, соблюдая меры безопасности;

- наполненность мусоросборника;

- наличие моющих и дезинфицирующих средств.

10. Мусороприемные камеры должны быть оборудованы водопроводом с горячей и холодной водой и резиновым шлангом, трапом для схода воды и средствами для мытья камеры и мусоросборника. Трап и уклоны пола для стока не должны препятствовать свободному промыванию мусоросборников.

11. Убрать мешающие подъезду машины к мусоропроводу (мусороприемнику) предметы.

12. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

**ГЛАВА 3**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

13. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, для выполнения которой работник не имеет медицинских противопоказаний, которой он обучен, прошел инструктаж по охране труда,

14. Не отвлекаться самому и не отвлекать от работы других работающих.

15. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не допускать загромождения рабочих мест, проходов и проездов.

16. Для защиты работающего от травмирования падающими тяжелыми предметами на время смены мусоросборников и опорожнения бункера следует закрывать шибер в нижней части ствола.

17. В момент наполнения сборника его следует закрывать крышкой.

18. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

19. Инвентарь, оборудование и инструмент необходимо использовать только для тех работ, для которых они предназначены.

20. Мусоросборники должны обрабатываться с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных органами здравоохранения.

21. Запрещается работать в мусорокамере при неисправной вентиляции.

22. Во время работы уборщик мусоропроводов обязан:

- осуществлять постоянный контроль за исправностью инвентаря;

- пользоваться специальными приспособлениями для прочистки.

23. Очистку ствола мусоросборника надлежит производить через разгрузочные клапаны (боковые каналы) мусоропровода при помощи металлического прута, имеющего ручку в виде кольца или гибкого шланга с закрепленным на конце приспособлением типа «кукла».

24. Прочистку засоренных участков мусоропроводов надлежит произво-дить с помощью металлического или деревянного стержней путем проталкивания мусора вниз или через ревизию верхней части ствола опусканием на тросе специального груза, а также через отверстия загрузочных клапанов при снятии их подвижных частей.

25. При прочистке засоренных участков мусоропровода путем про-талкивания мусора вниз стержнями через боковые каналы запрещается находиться посторонним лицам вблизи от рабочего, выполняющего прочистку.

26. Во избежание порезов рук осколками стекла и другими острыми предметами запрещается перебирать и уплотнять мусор в контейнере вручную.

27. При засорении ствола мусоропровода перед мусороприемником (камерой) следует пользоваться прогнутым стальным прутом, работать в рукавицах.

28. Сборники с мусором следует к моменту вывоза мусора предварительно удалить из мусороприемной камеры во двор на свободное место.

29. Разбор мусора и отбор вторичного сырья в мусороприемной камере запрещаются.

30. Прежде чем передвигать контейнеры с мусором, следует убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

31. Наполненные мусоросборники необходимо своевременно заменять. Крышки наполненных мусоросборников следует плотно прикрывать.

32. Складирование мусора, его разбор и отбор вторичного сырья в камере категорически запрещаются.

33. В перерывах между работами двери в мусороприемные камеры должны быть закрыты на ключ или замок.

34. В местах погрузочно-разгрузочных работ уборку территории следует производить после их окончания.

35. Контейнеры вместимостью 800 л, находящиеся в камере, должны быть установлены на тележках и иметь специальные колеса для удобного перемещения за пределы мусорокамеры.

36. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.

37. При появлении на убираемой части территории транспортного средства прекратить уборку на время его проезда.

38. Уборщику мусоропровода не разрешается:

- поручать свою работу посторонним лицам;

- женщинам- поднимать и переносить тяжести свыше 10 кг (до 2 раз в час) и свыше 7 кг постоянно в течение рабочей смены;

- оставлять инструмент на проезжей части.

**ГЛАВА 4**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

39. Очистить мусороприемник, смыть водой, продезинфицировать место проведения работ, проверить работу каждого ствола мусоропровода;

40. Привести в порядок инструмент и приспособления и убрать их в отведенное для хранения место;

41. Снять СИЗ, убрать их в отведенное для хранения место.

42. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

**ГЛАВА 5**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

43. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить ее источник;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

44. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

45. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

46. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

СОГЛАСОВАНО Начальник студгородка

Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Механиков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Рыкунов